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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами тип 2 (Ж-1.2)
Таблица 5
	

№ п/п
	Виды разрешенного использования земельного участка 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	код
	наименование
	описание видов разрешенного использования земельных участков 
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	I. Основные виды разрешенного использования

	1.
	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Минимальный размер земельного участка – 
400 кв. м
Максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м

	Предельное количество надземных этажей – 3

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %
	Не подлежат установлению

	2.
	2.3
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 
200 кв. м (под каждым блоком).
Максимальный размер земельного участка – 
2000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка 
	Предельное количество надземных этажей – 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	3.
	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м

	Предельное количество этажей
– 2

	Максимальный процент застройки – 90 %
	Не подлежат установлению

	4.
	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м 

	Предельное количество этажей
– 8

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	5.
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м

	Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	6.
	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Предельное количество этажей
– 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	7.
	3.8.1
	Государственное управление 
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Не подлежат установлению
	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	8.
	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м

	Предельное количество этажей
– 5

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	9.
	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению

	10.
	13.2
	Ведение садоводства

	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Максимальные размеры земельного участка – 1200 кв. м
	минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и(или) садового дома – 3 м
	Предельное количество надземных этажей - 3
	максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

	Не подлежат установлению 

	II. Условно разрешенные виды использования

	11.
	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома
	Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м
Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Предельное количество этажей, включая мансардный – 4

	Максимальный процент застройки – 30 %
	Не подлежат установлению

	12.
	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м
	Предельное количество этажей
– 5

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	13.
	3.2.3
	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м
	Не подлежат установлению 
	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	14.
	3.3
	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Предельное количество этажей
– 2

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	15.
	3.7
	Религиозное использование
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м
	Не подлежат установлению
	Максимальный процент застройки – 50 %

	Не подлежат установлению

	16.
	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м
	Предельное количество этажей
– 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	17.
	4.4
	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные размеры земельного участка – 
400 кв. м
Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Предельное количество этажей
– 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	18.
	4.7
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	Предельное количество этажей
– 7

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	19.
	4.9
	Служебные гаражи

	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м
	Предельное количество этажей
– 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению

	20.
	6.8
	Связь
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м
	Предельная высота опор – 15 м

	Максимальный процент застройки – 70 %
	Не подлежат установлению

	21.
	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования

	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению

	III. Вспомогательные виды разрешенного использования

	22.
	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м
	Предельное количество этажей
– 1

	Максимальный процент застройки – 80 %
	Не подлежат установлению

	23.
	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Не подлежат установлению
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м
	Предельное количество этажей
– 3

	Максимальный процент застройки – 50 %
	Не подлежат установлению
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